# 1. 리더기 초기 설정 방법

## 1.1. 리더기ID 설정 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면에서 "A/S카드" 인증 | "기본설정" 메뉴 선택 | "리더기" 메뉴 선택 |
|  |  |  |
| "리더기 ID" 메뉴 선택 | "리더기 ID" 입력 및 저장 |  |

## 1.2. 리더기IP 설정 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면에서 "A/S카드" 인증 | "기본설정" 메뉴 선택 | "리더기" 메뉴 선택 |
|  |  |  |
| "리더기 IP" 메뉴 선택 | "리더기 IP" 입력 및 저장 |  |

## 1.3. 서버 IP 설정 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면에서 "A/S카드" 인증 | "기본설정" 메뉴 선택 | "서버" 메뉴 선택 |
|  |  |  |
| "서버 IP" 메뉴 선택 | "서버 IP" 입력 및 저장 |  |

## 1.4. 주장치 설정 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면에서 "A/S카드" 인증 | "기본설정" 메뉴 선택 | "주장치 설정" 메뉴 선택 |
|  |  |  |
| "접속주장치종류" 메뉴 선택 | "811type" 선택 및 저장 |  |

## 1.5. 인증 위치 설정 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면에서 "A/S카드" 인증 | "운영모드" 메뉴 선택 | "인증위치 설정" 메뉴 선택 |
|  |  |  |
| "리더기+주장치"선택 및 저장 |  |  |

## 1.6. 사용자ID 길이 설정 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면에서 "A/S카드" 인증 | "고급설정" 메뉴 선택 | "리더기 설정" 메뉴 선택 |
|  |  |  |
| "인증설정" 메뉴 선택 | "ID 길이" 메뉴 선택 | "ID 길이" 입력 및 저장 |

# 2. 리더기 지문 등록 방법

## 2.1. 네트워크 인증, 지문 등록 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png |  |  |
| 대기화면 확인 후, 전화 통화 | 지문 등록 활성화 (네트워크) | 지문 등록 (3회) |
|  |  |  |
| 지문 등록 완료 |  |  |

## 2.2. 승인번호 인증, 지문 등록 방법

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\screen_1.png | D:\Project\4. 매뉴얼\IF1000\img\IF1000_이미지 수정 시안.png |  |
| 대기화면 확인 후, 전화 통화 | "출근" 버튼 선택 | "승인번호" 입력 (16자리) |
|  |  |  |
| 지문 등록 (3회) | 지문 등록 완료 |  |